**Противоскользящая полоса на самоклеящейся основе**

Противоскользящая полоса на самоклеящейся основе для ступеней и коридоров должна представлять собой эластичный профиль, выполненный в виде ленты. Предназначена для обозначения потенциально опасных участков и обеспечения безопасности при передвижении по лестнице, скользким полам, плитке и коридорам.



**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Материал  | Термоэластопласт или аналог |
| Ширина профиля, мм  | Не менее 50 |
| Высота профиля, мм | Не более 3,2 |
| водоустойчивость | наличие |
| морозоустойчивость | наличие |
| Способ крепления | Самоклеящаяся поверхность |
| Температурный режим эксплуатации,  | не уже диапазона от -40°С до +40ºС |