**Противоскользящая полоса на самоклеящейся основе**

Противоскользящая полоса на самоклеящейся основе для ступеней и коридоров должна представлять собой эластичный профиль, выполненный в виде ленты. Предназначена для обозначения потенциально опасных участков и обеспечения безопасности при передвижении по лестнице, скользким полам, плитке и коридорам.

[](http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_7lJf2tMgCFYQHLAodHqILJQ&url=http://rostart.ru/catalog/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8E/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D1%83%D0%BB%D0%B8/&bvm=bv.104819420,d.bGg&psig=AFQjCNHRtFDPAzRFDcpZ8HeYwGJjmlgDWQ&ust=1444462337524230)

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Материал | Термоэластопласт или аналог |
| Ширина профиля, мм | Не менее 50 |
| Высота профиля, мм | Не более 3,2 |
| водоустойчивость | наличие |
| морозоустойчивость | наличие |
| Способ крепления | Самоклеящаяся поверхность |
| Температурный режим эксплуатации, | не уже диапазона от -40°С до +40ºС |